## UPS蓄电池

> 2V 蓄电池，串联可产生 4V 电压

#### 命名方式

串联的电池个数 + 蓄电池型号 + 容量

比如“3GFM100”，指3个串联电池，100Ah。

> 1Ah = 1000 mAh。mAh = 毫安

#### 作用

- 平衡滤波: 对`高次谐波电流`有极大的阻抗，对`低次谐波电流`有极小的阻抗。
- 荷(存)电备用
- -48V 直流供电

> VRLA, valve-regulated lead-acid battery: 阀控式密封铅酸蓄电池

#### 容量

##### 额定容量(
): 在25摄氏度，连续10个小时能被放出来的电。

> c = capacity = 容量

> i = 放电电流

##### 实际容量: 在25摄氏度，一直放电直到只剩1.8V，能被放出来的电

影响因数: (几小时)放电率、温度、电解液浓度、终止电压、电池新旧

#### 电压

##### 浮冲电压(充满后继续充): 2.23V - 2.27V

> 每上升1度，电压减小3~4mV

##### 均充电压: 2.30V - 2.35V

> 为了防止单节电池间的电压不平衡

使用这种充电方式的条件:

- 使用`浮冲电压法`充电时，测得`>=两节电池`的电压都低于2.18V
- 全浮冲长达6个月之后
- 放电超过`额定容量`的20%
- 长时间搁置不用

##### 关于 终止电压

小电流放电，终止电压高

大电流放电，终止电压低

终止电压指的是: 放电到什么程度，不能让电池继续放电(否则会损坏电池)。比如1.8V。

##### 关于 极柱电压

打开盖子，两个相邻电池`正负极间的`电压，越小越好。（因为真正工作时，他们两个之间相连，相当于导线相连，自然是电压越小越好）

# results matching ""

# No results matching ""