### 天线

输入阻抗: 电压/电流

驻波比: < 1.5

极化: 垂直、水平

### 馈线

阻抗匹配: 终端负载阻抗 = 馈线特性阻抗

> 谁要`阻抗匹配`?: 发射机输出后的天馈系统部件都要做`阻抗匹配`，包括天线、馈线、跳线

> `阻抗匹配`的目的: 最高效地传输能量

> `塔顶放大器`是放大接收信号

### GPS

Global Positioning System

### Question and Answers

#### `水平极化波`和`垂直极化波`的区别是什么?

- 水平极化波: `电波的电场方向`与地面平行。
- 垂直极化波: `电波的电场方向`与地面垂直。

#### `输入阻抗`的定义是什么?

天线馈电端输入电压 divided by 输入电流

#### `匹配`的概念是什么?

消除天线`输入阻抗`中的`电抗分量`, 使`电阻分量`尽可能地接近馈线的`特性阻抗`。

> 个人觉得就是尽可能地减少天线的`电阻`

#### `驻波比(VSWR, Voltage Standing Wave Ratio)`的定义是什么?

> VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), is a measure of how efficiently radio-frequency power is transmitted from a power source, through a transmission line, into a load (for example, from a power amplifier through a transmission line, to an antenna). In an ideal system, 100% of the energy is transmitted.

`波腹电压`与`波节电压`之比。 (看不懂也没关系，就当课本在胡言乱语好了)

VSWR = R/r = (1+K)/(1-K)

> `反射系数K` = `反射电压` divided by `入射波电压`。

#### GPS系统的组成及基本服务是什么?

GPS的组成: 空间部分、控制部分和用户部分。

基本服务: 空间位置服务、时间服务

# results matching ""

# No results matching ""