# Base Station Maintenance

## RBS2000基站硬件由哪几部分组成?

> RBS2000: Radio Base Station 2000，一种基站的型号

* **分配交换单元\(Distribution Switch Unit, DXU\)**： 中央控制器，连接`BTS(Base Transceiver Station)`与`BSC(Base Station Controller)`
* **无线收发单元\(Transceiver Unit, TRU\)**： 负责接收和发送，就一个部件
* **合成与分配单元\(Combining and Distributing Unit, CDU\)**: 多个`天线收发单元(TRU)`连接到一个`它(CDU)`
* **能源环境控制单元\(Energy Control Unit, ECU\)**: 监控电源设备
* **电源侍服单元\(Power Supply Unit, PSU\)**: 叫`电源供给单元`更合适
* **总线系统**: 连接各个设备的`线`

## BSC的功能有哪些?

* 对基站进行监控
* 无线电资源的管理与分配

> 一个`BSC(Base Station Controller)`通常控制多个`BTS(Base Transceiver Station)`

## 表征天线的性能指标有哪些?

> 我也不知道什么是`表征天线`，大概是`带有特点的`天线吧，或者`一些参数`用于区分`不同类型的`天线

* 天线的**增益**： 衡量天线朝某一个特点方向收发信号的能力
* 天线的**方向**
* 半功率的宽度: : 大概是给你画一张图来展示信号发射的反向，图由三个“花瓣”组成，中间的那个花瓣被称为“主瓣”，它越窄，方向性越好\(越是朝一个方向精确发射\)
* 工作频率
* 输入阻抗
* 驻波比
* 前后比
* 天线倾角
* 分集接收

> 这些参数一般不重要，因为都有成套的设备与标准，按照标准直接买就好了

## 防雷设施对接地电阻有何要求?

电阻越小越好

$$接地电阻 <= 5 \Omega$$

## 怎样对BSC机房进行维护?

1. 24小时监控`网络运行状况`和`设备完好情况`，做好异常检查
2. 当设备故障，要全力检修，并报告上级
3. 建立设备档案，收集`设备资料`与`历史维修事件`
4. 安排`月维护计划`
5. 保证机房环境稳定\(湿度、温度、无尘\)
6. 严禁`无关人员`进入

## 怎样进行基站设备维护?

1. 了解各个基站
2. 保证电缆等线路畅通
3. 当设备故障，要全力检修，并报告上级
4. 建立设备档案，收集`设备资料`与`历史维修事件`
5. 安排`月维护计划`
6. 保证机房环境稳定\(湿度、温度、无尘\)
7. 严禁`无关人员`进入

