### 一、本征半导体

1. 主要元素： `Si(硅)` and `Ge(锗)`
2. 为何物体能导电？

   > 物体的基础构成一般为原子，原子有电子围绕其旋转，固定绕原子核旋转的电子无法形成电能，只有`自由电子`才能

3. 半导体是指`导电能力介于导体和绝缘体之间的一种物质，在化学分子结构中，半导体是指原子最外层有4个价电子（围绕电子）的元素`
4. 纯净的半导体材料被称为本征半导体
5. 自由电子是如何产生的？

   > 在热力学
   > 时，围绕原子的电子无法移动，无自由电子，半导体材料无法导电

   > 1. 随温度升高或受到光照，少数旋转中的电子获得能量，脱离原子核的束缚，成为自由电子（简称“电子”），同时在原位置留下空位，这种空位被称为空穴。
   >    整个过程被称为热激发，这种性质被称为半导体材料的`热敏性`和`光敏性`
   > 2. 电子带负电，空穴带正电，我们统称其为载流子

### 二、杂质半导体

在纯净半导体中加`N(磷)元素`，多出许多`自由电子`，这些`电子`被称为相对于这种杂质半导体而言的`多数载流子`; 这种半导体被称为 `N型半导体`

在纯净半导体中加`P(硼)元素`，多出许多`空穴`，这些`空穴`被称为相对于这种杂质半导体而言的`多数载流子`; 这种半导体被称为 `P型半导体`

And 别忘了`载流子`只是指带电荷的电子或空穴

> 杂质半导体由于“载电荷粒子”浓度的提高，导电性强于纯半导体

# results matching ""

# No results matching ""