我们这里不讲宏观的事物，我们讲具体的构件。

#### 数字调度主机(FAS)(程控交换机): 这台机器被放在`调度所`

1. 电源模块: 二次电源 (由 -48V 转化而来的电源)
2. 控制模块
3. 交换模块
4. 资源模块: 如控制 数字会议
5. 时钟模块: 提供同步信号
6. 接口模块: 用户接口、中继接口(接其他主机)

#### 操作台

1. 键盘: 单呼、组呼区，功能键区，数字键区； (个人感觉如果用触屏、软件来做的话，怎么设计都可以)
2. 显示: 状态灯 或 液晶显示
3. 接口: 2B+D，两个话音通道，一个信令通道； (这里的B和D并没有实际的含义)
4. 控制: 如 转接
5. 通话回路: 声音的发送与接收，传声器(microphone)+扬声器(speaker); (有人把这东西叫做`通话手柄`)
6. 电源: 由交换机供电
7. 其他

#### 集中维护管理系统(网管)

#### 系统应用

一个主系统 + 多个分系统

链状，环网(也称`自愈环`)； 可靠

# results matching ""

# No results matching ""