## 铁路通信: 与铁路有关的通信

1. 列车
2. 应急
3. 无线
4. 站场(车站、调车场)
5. 干、局线: `干线`指`铁路总公司`对下局的通信线路； `局线`指各`铁路局`对`下级与同级`的通信线路
6. 区段: 一段铁路线

> 凡是无线部分(信息传输的通道)，都归我们管。

## 调度

调度 = 指挥

#### 分类

- 列车调度
- 客运调度
- 货运调度
- 机车调度
- 牵引调度
- 其他调度: 车辆、工务、电务、水电、计划、公安、特运、军运等

#### 特点:

- 直接指挥
- 指令型(`调度员`对`值班员`)、汇报型(`值班员`对`调度员`)； 说白了就是中心化大脑、集权制度
- 以调度员为中心，一点对多点
- 呈线(链)状分布，(与备用线一起，呈环状)

#### 要求:

- 独立封闭: 与列车运行直接相关者可用，外人不得接入
- 无阻塞: 保持连接
- 单键(或一键)直呼: 自动化全呼、组呼
- 分机间不允许直接互相呼叫: 不能绕过上级(调度员)

# results matching ""

# No results matching ""