# Diode

## 一. 二极管的单向导电性

![](../../../.gitbook/assets/diode%20%281%29.png)

```text
\draw (0, 0) to [empty diode, v_<=$diode$](4, 0);
```

1. 三角形那边是`P型半导体`，竖线那边是`N型半导体`
2. 你只需要记住三角形那边是正极流入，竖线那边是负极流出，电流才会流通就行了

## 二、volt-ampere characteristic （伏安特性）

![](../../../.gitbook/assets/volt-ampere%20characteristic.png) ![](../../../.gitbook/assets/volt-ampere%20characteristic2.png)

1. 正向（正半轴；三角形那边输入正电）

   $$
   \begin{align*}
   \text{OA} &\longrightarrow \text{从无法导通到导通}
   \\ \\
   &\Downarrow
   \\ \\
   \text{导通硅板材质}&\text{二极管需要 } 0.6 - 0.7 V \text{ 的电压}
   \\
   \text{导通锗板材质}&\text{二极管需要 } 0.2 - 0.3 V \text{ 的电压}
   \end{align*}
   $$

2. 反向（负半轴；竖线那边输入正电）

   $$
   \begin{align*}
   \text{O to Breakdown Point} &\longrightarrow \text{截止，基本不通电，该二极管可看作开路}
   \\ \\
   \text{Breakdown Point to } \infty &\longrightarrow \text{击穿，二极管被烧坏，可将它看作短路}
   \end{align*}
   $$

## 三、看电路图法则

从`所求电子元件`的电压正极出发，每经过一个节点，追踪出每一条电子移动的线路或轨迹

