# 铁路通信业务分类

## 一、话音通信业务

### (一)普通电话业务

#### 固定电话

1. 本地电话

2. 长途电话

#### 移动电话

主要是 GSM-R (GSM for railway)

### (二)专用电话业务

#### 调度电话

- 列车调度
- 客运调度
- 货运调度
- 机车调度
- 牵引调度
- 其他调度: 车辆、工务、电务、水电、计划、公安、特运、军运等

#### 车站内部电话

- 车场值班员
- 站场调度
- 扳道(清扫)
- 调车
- 货运
- 列检
- 车号
- 商检

#### 各车站间行车电话

#### 其他专用电话

- 电务
- 工务
- 车务
- 供水、电
- 红外轴温监测
- 桥、隧道守护
- 区间
- 道口
- 列车乘务
- 公安

### (三)电话会议业务

### (四)广播业务

- 车站客运广播
- 站场广播

## 二、数据通信业务

### (一)数据承载业务

### (二)数据终端业务

## 三、图像通信业务

### (一)电视会议业务

### (二)监视图像传送业务

## 四、其他业务

### (一)应急通信业务

### (二)战备通信业务

### (三)客运信息综合业务

# Questions

#### 铁路话音通信业务是如何划分的？

##### 普通电话

1. 固定电话
   - 本地
   - 长途
2. 移动电话(GSM-R)

##### 专用电话

1. 调度
2. 车站(场)
3. 站间行车
4. 其他

##### 电话会议

##### 广播

#### 铁路调度电话业务是如何分类的？

- 列车调度
- 客运调度
- 货运调度
- 机车调度
- 牵引调度
- 其他调度: 车辆、工务、电务、水电、计划、公安、特运、军运等

#### 铁路调度系统的特点和要求？

##### 特点:

- 直接指挥
- 指令型(`调度员`对`值班员`)、汇报型(`值班员`对`调度员`)
- 以调度员为中心，一点对多点
- 呈线(链)状分布，(与备用线一起，呈环状)

##### 要求:

- 独立封闭: 与列车运行直接相关者可用，外人不得接入
- 无阻塞: 保持连接
- 单键(或一键)直呼: 自动化全呼、组呼
- 分机间不允许直接互相呼叫: 不能绕过上级(调度员)

# results matching ""

# No results matching ""