# Judging the state of a BJT

1. 有箭头的是`e`，对面是`c`，第三边是`b`
2. 箭头起点一定是`P`，箭头终点一定是`N`
3. 正偏指 $$U_P > U_N$$ ； 反偏指 $$U_P < U_N$$
4. 放大状态： `eb`所对应的`PN结`正偏， `cb`所对应的`PN结`反偏
5. 饱和状态： `eb`所对应的`PN结`正偏， `cb`所对应的`PN结`正偏
6. 截止状态： `eb`所对应的`PN结`反偏\(或电压相等\)， `cb`所对应的`PN结`反偏

