# Coding and Modulation

## 移动通信对调制解调技术的要求是什么?

1. 能提高传输效率
2. 能降低误码率

## 调制一般分为哪几类？各有什么特点？

**模拟 和 数字:**

`模拟调制`有`调幅(AM)(amplitude-shift modulation)`、`调频(FM)(Frequency Modulation)`和`调相(PM)(Phase Modulation)`。

`数字调制`有`振幅键控(ASK)(amplitude-shift keying)`、`移频键控(FSK)(Frequency-Shift Keying)`、`移相键控(PSK)(Phase Shift Keying)`和`差分移相键控(DPSK)(Differential Phase Shift Keying)`等。

**线性 和 非线性:**

`线性调制`有 PSK、QAM、QPSK

`非线性调制`有 `FSK`、`MSK(Minimum Shift Keying)`、`GMSK(Gaussian Minimum Shift Keying)`、`GFSK`、`TFM`

## MSK 与 FSK 的联系

MSK 是一种特殊形式的 FSK，是对 FSK 的改进。

## 解释 调制与解调

调制： 对信号源的信息进行处理加到载波上，使其变为适合于信道传输的形式的过程，即令载波随信号而改变的技术，叫做调制。

解调： 从已调信号中恢复出原信号的过程，叫做解调。

## 交织技术的作用

通过离散并纠正较长的突发性差错，来对抗移动信号衰落。

