# Overview

## 铁路通信: 与铁路有关的通信

1. 列车
2. 应急
3. 无线
4. 站场\(车站、调车场\)
5. 干、局线: `干线`指`铁路总公司`对下局的通信线路； `局线`指各`铁路局`对`下级与同级`的通信线路
6. 区段: 一段铁路线

> 凡是无线部分\(信息传输的通道\)，都归我们管。

## 调度

调度 = 指挥

### 分类

* 列车调度
* 客运调度
* 货运调度
* 机车调度
* 牵引调度
* 其他调度: 车辆、工务、电务、水电、计划、公安、特运、军运等

### 特点:

* **直接指挥**
* **指令型**\(`调度员`对`值班员`\)、**汇报型**\(`值班员`对`调度员`\)； 说白了就是中心化大脑、集权制度
* 以调度员为中心，**一点对多点**
* **呈线\(链\)状分布**，\(与备用线一起，呈环状\)

### 要求:

* **独立封闭**: 与列车运行直接相关者可用，外人不得接入
* **无阻塞**: 保持连接
* **单键\(或一键\)直呼**: 自动化全呼、组呼
* **分机间不允许直接互相呼叫**: 不能绕过上级\(调度员\)

